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     漳州水仙药业股份有限公司

招标文件

   编号:ZHB2021007  共7页  第7页
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1.项目名称：水仙药业追溯码赋码服务器设备及超融合软件采购
2.标的内容及数量：
	名 称
	数量
	品牌

	超融合一体机
	2台
	不限

	超融合软件
	1套
	华为、深信服、VMware

	Ups不间断电源
	1套
	不限


3.交货期和交货地点：签订合同时另行约定，交货地点在福建省漳州市芗城区南山路1号漳州水仙药业股份有限公司。
4.付款方式：中标合同签订后支付合同款30％，设备安装验收合格后支付60％，中标方在收到60％货款后15天内提供全额增值税专用发票。质量保证期到后支付余款10％。

5.主要技术、质量要求：
5.1 超融合一体机要求：
	序号
	名称
	技术、规格参数要求

	1
	硬件服务器（核心产品）
	1. 单台服务器硬件平台CPU至少两颗Gold 6226R（16核32线程）、主频不低于2.9GHZ；内存不低于4*32G ECC DDR4；磁盘：≥2*480G SSD缓存盘、≥4*6T SATA；至少6个千兆网口，2个万兆光口；2U标准机架尺寸，自带Raid卡且支持JBOD模式； 
2、须预装服务器虚拟化软件和存储虚拟化软件，实现开机即用；
3、每个虚拟机都可以安装独立的操作系统，操作系统支持需要包括Windows、 Linux，便于部署减少运维工作量；
4、为确保磁盘/主机故障时不影响我单位数据中心业务正常使用，须支持HA和数据多副本存储，避免数据丢失，实现故障自动切换；
5、采用裸金属架构，无需绑定操作系统即可搭建虚拟化平台；


5.2  超融合软件要求：

	序号
	名称
	技术、规格参数要求

	1
	云管理
平台
	虚拟化管理平台具备监控功能，对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计，当指标超过设置的阈值，可以通过多种方式（短信、邮箱）告知管理员进行排障；
云平台具对资源池中CPU、网络、磁盘使用率等指标进行实时的数据统计功能；
支持为云主机配置不同存储性能的磁盘，使用ISO镜像创建的云主机，可自定义系统盘大小
支持以可视化的方式展示云平台可靠性，包括硬件可靠性、平台可靠性、业务可靠性三个层面，对CPU、内存、存储、多副本状态、数据重建状态等进行监控，对异常情况进行告警展示，方便平台管理员掌握云平台的整体情况（提供产品功能截图）
支持将删除的云主机、网络资源、备份文件放入回收站，保留30天，可对回收站中的数据进行还原、彻底删除操作，在彻底删除操作时可选择对数据进行擦除，满足等保要求
采用分布式管理架构，去中心化，管理平台不依赖于某一个虚拟机或物理机部署，保障平台更可靠

	2
	计算虚拟化软件
	支持平台中的集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层的虚拟化的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，提供快速定位问题功能，确保系统最佳状态；（提供产品功能截图）
性能监控套件可实时统计CPU、网络、磁盘使用率，并直观展现物理机、虚拟机资源瓶颈；
支持虚拟机蓝屏的检测功能并实现自动重启，无需人工干预减少运维工作量；（提供产品功能截图）
支持配置内存回收机制，实现虚拟化平台内存资源的动态复用，保障虚拟机的性能。
支持并配置动态资源扩展功能，系统将自动评估虚拟机的性能情况，当虚拟机性能不足时自动为虚拟机添加CPU和内存资源，确保业务持续高效运行
支持虚拟机的HA功能，当物理服务器发生故障时，该物理服务器上的所有虚拟机，可以在集群之内的其它物理服务器上重新启动，保障业务连续性。
为避免主机假死导致系列问题发生，支持识别假死主机并标签化为亚健康主机，通过邮件或短信告警提醒用户进行处理，并限制重要业务在亚健康主机上运行，规避风险（需提供产品功能截图）

	3
	存储虚拟化软件
	支持多副本冗余功能，各副本互斥保存在集群的不同节点中，单个主机或磁盘故障时仍须确保数据正常访问；
支持数据安全恢复机制，当主机或磁盘故障时，自动利用集群内空闲磁盘空间自动恢复故障数据，保证副本数量，确保用户数据可靠性和安全性；
支持数据重建优先级调整，在故障数据重新恢复时，可由用户指定优先重建的虚拟机，保证重要的业务优先恢复数据的安全性。（需提供具有CNAS或CMA认证的测试机构检测报告复印件，至少包含报告首页，对应功能测试页）

支持数据重建智能保护业务性能，可以对数据重建速度进行智能限速，避免数据重建过程中IO性能占用导致对业务的性能造成影响。（需提供产品功能截图）
为了便于部署关键业务系统，虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持向导式安装，降低部署复杂度。（提供具有CNAS或CMA认证的测试机构检测报告复印件，至少包含报告首页，对应功能测试页）
为了更好地进行运维，支持智能坏道预测，准确识别出接下来会出现坏道的硬盘，实现故障前预测并处理，规避故障风险（需提供产品功能截图）
支持硬盘容量预测功能，并可根据客户设置的阈值进行容量告警，为用户扩容提供指导，并避免使用过程中突然出现容量不足问题（需提供产品功能截图）

	4
	连续数据保护功能
	本次配置云管理平台同品牌持续数据CDP软件，至少配置20台虚拟机数据保护授权；
持续数据保护CDP软件模块需采用无代理的方案，避免对虚拟机的稳定性和性能产生影响；
持续数据保护CDP软件模块，能够动态的开启和关闭，比如能够提供对正在运行的虚拟机，在不需要重启或中断业务的情况下，就可以开启CDP；（提供具有CNAS或CMA认证的测试机构检测报告复印件，至少包含报告首页，对应功能测试页）
支持快速浏览指定CDP备份内的文件，可快速的从CDP备份中找回数据文件，查看虚拟机文件目录的操作可做安全审计。（提供产品功能截图）
为保障CDP软件的安全性，CDP软件厂商通过国家漏洞共享平台（CNVD）技术组及用户组认证（提供官网截图及网址链接证明）


5.3  UPS不间断电源要求：
	序号
	名称
	技术、规格参数要求

	1
	不间断电源
	主机：2.4KW 高频在线式单进单出，3年质保
蓄电池：12V24AH  8个，免维护铅酸蓄电池， 3年质保
电池柜：拆装电池柜、外表喷塑，含电池连接线


5.4 其他要求

超融合系统需同时运行3台以上虚拟机分别运行水仙药业内部3套系统（追溯码赋码系统，2套财务ERP系统），进行相关系统前期数据迁移等工作，保证3套系统运行稳定，不出现卡、顿、慢等现象。

5.5安装、调试及售后服务：

5.5.1、投标方负责硬件设备安装、软件调试工作，直到追溯码赋码设备正式启用。经有关部门、用户验收合格后交付使用。其费用包含在本次投标的设备价款内。

5.5.2、.投标方应向用户提供完整的安装、使用、维护说明书、产品质量证明书。

5.5.3、投标方应明确质保期内和质保期过后所提供的有偿和无偿的服务内容，并明确服务费收取方法以及服务方式。

5.5.4、质保期至少一年，投标方可根据情况自行承诺。
6.违约责任：中标人交货的设备不符合上述主要技术、质量要求，在不影响招标人生产经营的情况下负责返工至达到要求，并承担所产生的运输、配件、人工等所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。
7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

  8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1本次招标采取综合评标法开展招投标，我单位招标小组将根据投标单位的服务方式、价格等进行综合评定，确定中标候选人1名。
9.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

10.投标人资格要求：

10.1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围须包含计算机软硬件研发、销售等。

10.2、投标人需要有超融合相关项目的建设经验，并提供案例，请提供项目的合同复印件，可不标注金额。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：2021年8月2日或2021年8月3日在漳州水仙药业股份有限公司会议室公开开标。
11.2参与方式：投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：福建省漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。投标截止时间：2021年7月30日17:30，逾期招标人有权拒收。
12.投标文件要求：

12.1投标资料包含以下三部分，编制一式二份并装订密封:
12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书。
12.1.2第二部分为技术文件，厂家可根据我司的要求提供另外更优的系统方案，产品技术说明、技术参数、硬件品牌列表等。

12.1.3第三部分商务文件，包括投标报价表、各部分分项报价、售后服务承诺、年服务费报价、相关案例说明，有法人代表或被委托人的签字。

12.2、以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

12.3、《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。
13. 评标办法：

13.1评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
13.2在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

13.3评标一览表

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	35分
	所有合格投标人中报价最低者作为基准得35分，其余报价按比例得分。计算公式：最低投标价/投标价×35分。

	2
	技术评审
	50分
	硬件主要技术参数：20分

软件主要技术参数：25分

厂家根据我司要求提供另外更优的系统方案：5分

	3
	服务承诺
	15分
	售后服务承诺：3分

服务方式：3分

有偿服务价格：5分

质保期：5分


14.联系方式： 
招标办 游先生：0596-2302616 / 13779911798

技术交流 吴先生：0596-2302062 / 13559664976
招标人：漳州水仙药业股份有限公司                              
                                       招标办公室

                                              2021年7月14日

附件1：

投标报价单

	名 称
	技术规格或配置
	技术偏离内容
	数量
	含税单价
	金额

	超融合一体机
	
	
	
	
	

	超融合软件
	
	
	
	
	

	UPS不间断电源
	
	
	
	
	

	合计
	


报价人：（签字盖章）                      年   月   日

附件2：
服务承诺和维保授权价格
	项目
	服务承诺内容
	服务方式
	承诺质保期
	服务期后
维保或升级授权价格

	超融合一体机
	
	
	
	

	超融合软件
	
	
	
	

	UPS不间断电源
	
	
	
	


报价人：（签字盖章）                      年   月   日
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