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1.项目名称：水仙药业风油精自动贴标机（配有UV激光打印机）采购
2.标的内容及数量：
2.1拟购置贴标机一台（配置UV激光打码机），即可能适合双面贴标，同时也可以实现单面贴标，切换方便快捷，适用于我公司5ml、10ml、12ml三种规格风油精标签贴标。

2.2本 URS 适用于风油精包装车间风油精瓶单面或双面自动贴标及配套设备的连接装置、相关设施、洁净保证系统及控制系统等。

3.交货期和交货地点：签订合同时另行约定，交货地点在福建省漳州市芗城区南山路1号漳州水仙药业股份有限公司。
4.付款方式：中标合同签订后支付合同款30％，设备交货前支付合同款30％，合同签订后100天内设备运达水仙药业厂区。设备安装验收合格后支付30％，中标方在收到合同90％货款后15天内提供全额增值税专用发票。质量保证期到后支付余款10％。 

5.主要技术、质量要求及其他相关要求：
5.1 产品介绍及工艺描述：

5.1.1. 5ml、10ml、12ml生产为轮流生产，上瓶为手工上瓶。即人工将灌装旋盖好的风油精放到贴标机的输送带上，收集为人工收集。投标方需考虑在贴标机前段便于送瓶，贴标后便于收集。

5.1.2  风油精瓶贴标机要求：

5.1.2.1   5ml方瓶，标签为透明标签，单面贴标。

5.1.2.2   10ml扁瓶 标签为普通圆弧形标签，双面贴标。

5.1.2.3   12ml扁瓶 标签为普通标签，单面贴标。

5.2  用户包装物规格、尺寸：（详见附件二、三、四）

5.3  工艺/流程描述：

5.3.1根据水仙风油精生产技术要求，制订以下流程，供应商投标的设备需符合或优于此流程。
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5.3.2. 设备运行环境：一般区环境运行。

5.4  对设备总体的要求：

本URS分为必需和期望，必需要求投标方需达到，期望是希望投标方能达到。

5.4.1设备整体要求：
	编号
	要求内容
	必需/期望

	
	在签订合同生效后100天内交货。
	必需

	
	理论生产时间，年生产日：300天；日工作时间：8小时。 
	必需

	
	设备上瓶为人工上瓶和人工收集，需考虑便于手动上瓶和收集
	必需

	
	关键部件包括伺服电机、电气元件等，均采用国际知名品牌（原装进口或合资）。
	必需

	
	设备运行综合性能：设备配备良好的减振、传动、变速、冷却、润滑装置，在维修保养周期内，连续满负荷生产条件下，没有明显漏油和温升现象、没有明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。
	必需

	
	更换产品时，应能方便人工调整，需人工调动的部位需配有码表显示及精度足够的数字化标尺，减少操作人员的劳动强度,更换产品的调整的时间不大于30分钟。
	必需

	
	操作控制方式：7寸及以上触摸屏。
	必需

	
	设备操作语言：简体中文。
	必需

	
	设备所有运转部件的运行速度均能通过触摸屏来调节，所有参数能保存，方便更换产品时调用参数。
	必需

	
	设备配有固定支座及可调节地脚，设备就位后机身稳定并方便设备的调节。
	必需

	
	操作屏上能显示机器运行速度、贴标累计产量（可清零）、标签计数，故障报警提示和记录、不同规格产品的参数保存和打开功能。
	必需

	
	设备可设置不少于3级操作权限，每个级别可对下级设置可操作、修改的范围。
	必需

	
	设备控制需采用PLC控制，送标器采用伺服驱动。
	必需


5.4.2具体技术要求：

	编号
	要求内容
	必需/期望

	
	生产稳定速度：
1、5ml方瓶≥120瓶/分钟。
2、10ml扁瓶≥160瓶/分钟。
3、12ml扁瓶瓶≥160瓶/分钟。
	必需

	
	合格率≥99.5%，保证标签无气泡、无褶皱。
	必需

	
	适用瓶型瓶身长径范围不低于18~50mm，高度不低于50~120mm
	必需

	
	适用于透明标签、铜版纸标签的粘贴
	必需

	
	适用标签尺寸：L10~100mm×H10~90mm
	必需

	
	贴标精度≤±1.0mm
	必需

	
	适用标签卷尺寸：内径76mm；外径≤340mm
	必需

	
	采用激光打码机对标签上的“批号”和“日期”进行打印，打印字符需满足样品要求，打印字高1.5mm，行数2行和4行可以调整。字体工整，提供打印样品给需方确定。
	必需

	
	打印字体大小、行距可在操作屏上调节，手摸打印的表面不能有明显粗糙印痕，不能损伤标签。
	必需

	
	激光打码机需安装在贴标机上，整体设计，外表美观，安装稳定可靠，支架能方便调节，激光打码机需有安全防护装置。
	必需

	
	当贴标速度有调整时，打印码的长度不变。
	必需

	
	激光打码机采用UV激光打码机，激光打码机选用国产高质量产品，由投标方选配，并一同报价。
	必需

	
	送标器采用伺服电机驱动，保证出标稳定，精度高，带标签长度计算功能，更换不同规格的标签时，无需移动标签电眼，拉标辊采用不易磨损的金钢砂辊。
	必需

	
	贴标速度调整：采用无级变速。
	必需

	
	具有防止标签底纸打滑的设计，能确保贴标准确，走标不打滑，不跑偏。
	必需

	
	能适用需方要求的各种不同规格和不同厚薄的标签，不需调整标签电眼，不需要人工干预，提高贴标速度，准确度和稳定度。
	必需

	
	具有设置标签总量和剩余管理功能，当标签的总量达到设定值、标签的剩余数量等于或小于设定值时，系统会停机报警。
	必需

	
	设备应能确保在长时间运行后，输送带与顶带保持同步，瓶子在输送顶压贴标过程不歪斜，保证贴标精度。
	必需

	
	不同规格的产品进行更换时，操作简单、方便、快捷。
	必需

	
	控制系统能够永久保存参数，长期或突然掉电时，数据参数不会丢失。所有记录数据可转存，并能清零。
	必需

	
	不少于50组的运行参数保存功能，对生产过程系统参数可记忆和保存，方便操作者调用。
	必需

	
	具有标签快用完时，自动停机并发出报警显示，为用户更换新标签预留足够的时间接标；此功能可通过操作屏上有停机或不停机的选择功能。
	必需

	
	系统检查报警功能：缺标签,标签断带，标签漏张,紧急停止,变频异常，打印机异常,皆可随时检测报警和停机。
	必需

	
	机器配有急停装置，遇特殊状况需紧急终止机器动作时，即可按下急停开关，至少安装于2个或2个以上的急停开关工位，以便及时处理紧急状况。
	必需

	
	设备必需设计有全自动运行/点动两种操作模式，可根据用户需要灵活切换程序。
	必需

	
	配置打码检测和剔除装置（尤其对5ml透明标签打码检测），建议优先使用视觉系统，并标明系统品牌及相数。
	必需

	
	配置瓶子倒瓶检测及剔除装置。
	必需

	
	配置有双侧漏贴标检测装置及剔除装置。
	必需

	
	自控系统均需预留PLC输入/输出接点，至少各2个。
	期望

	
	检测不合格的产品应能100%剔除，并对剔除的产品具有保护装置。
	必需

	
	从设备导出的电缆，气管等应由供应商提供。其控制电缆、动力电缆的铺设安装，由供应商完成。
	必需

	
	供应商提供设备维护使用的特殊工具。
	必需


5.4.3 材质要求：

	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS03-01
	所有非药品直接接触的表面应用304级不锈钢制造, 外表面的焊接处磨光到<1.2µmRa并经合适的钝化处理且是拉丝或喷砂不锈钢。
	必需

	URS03-02
	设备结构合理，应能保证物料与传动部件互不产生污染等。
	必需

	URS03-03
	垫圈、密封圈和O型圈等高分子材料应采用食品级的聚合材料；且在正常使用情况下,不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒，而且要易于拆卸和组装。并要提供第三方材质证明。
	必需

	URS03-04
	设备防护罩及需经常拆卸部件宜采用快装联接，便于部件维护操作。
	必需

	URS03-05
	设备上所有使用的所有润滑材料均不得对产品造成污染。
	必需

	URS03-06
	设备上使用的可能与产品接触的润滑油、润滑剂是食品级、无毒的。
	必需


5.4.4.安全及环保要求：

	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS04-01
	电气系统的安全性能应符合相应的国家标准。
	必需

	URS04-02
	设备在工艺过程中不产生静电堆积。
	必需

	URS04-03
	安全性能符合相关安全标准。
	必需

	URS04-04
	设备功能失调或者失效的情况下，必需具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。
	必需

	URS04-05
	电源线路及压缩空气管路需隐藏于机座内。
	期望

	URS04-06
	具备过载保护、漏电装置装置。
	必需

	URS04-07
	具有故障检测和警报提示。
	必需

	URS04-08
	所有旋转部件有安全罩及警示标志。
	必需

	URS04-09
	紧急停车按钮应位于易于操作者接近的区域，按下紧急开关，主机应有提示。
	必需

	URS04-10
	距离设备1m远的噪音在 80db以下。
	必需

	URS04-11
	设备内外表面锐角倒钝处理，在容易发生危险处设立警示牌。
	必需

	URS04-12
	电力故障时，设备处于停止状态，以保护操作者、设备本身以及产品。
	必需

	URS04-13
	重新开启必需人工操作，当动力重新供应时设备不能是自动运行。
	必需


5.4.5.服务与维修要求：

	编号
	要求内容
	必需/期望

	URS06-01
	设备在设计、制造、安装、调试和验收阶段应该分别提供符合GMP要求的FAT、校正、SAT（IQ/OQ）文件。
	必需

	URS06-02
	在运输前，要在供应商的场地，在我方代表在场情况下对设备进行检查和测试。
	必需

	URS06-03
	机器到货，我方通知供应商来厂安装日期起，应予7天内完成安装,试车完毕。机器到货清单必需详列每装箱内容物。
	必需

	URS06-04
	安装期间供应商至少需有一人全程配合。安装试车及教导我方技术人员至一定熟练程度,由双方人员认可。
	必需

	URS06-05
	机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行产品试生产，能够连续生产不少于三批合格产品为验收合格标准。
	必需

	URS06-06
	试车期间为该机器始终无法完成连续三批合格产品时，供应商需无条件免费收回该机器,其运费.装箱费用由供应商负责、退回机器合同订立的全部款额。
	必需

	URS06-07
	供应商应在设备确认及工艺验证过程中提供技术支持。
	必需

	URS06-08
	供应商负责提供确认方案，经我公司审批后实施。
	期望

	URS06-09
	供应商应为业主指派的设备操作维修及工艺管理人员进行全面培训，完全熟悉设备的操作、维修、保养方面的所有内容。指导我方有关电器及机械相关人员,就机器构造及电路控制系统,详加解说及教导有关维修保养方法及注意事项。
	必需

	URS06-10
	配合我方做好认证相关的文件（GMP的标准）工作。
	必需

	URS06-11
	当我方发出维护的要求后，72小时内派相关的服务工程师到达工作现场进行维护。
	必需

	URS06-12
	保修期限不少于1年,有效日为安装试车完成验收日起。
	必需

	URS06-13
	设备寿命周期内供应商定期进行回访。
	期望

	URS06-14
	保修期限内如因机器的配件故障导致停止生产时，更换的配件需要延长保修期限。
	必需


5.4.6.其它要求：

	编号
	要求内容
	必需/期望

	
	从设备导出的电缆、空气管等由供应商提供。
	必需

	
	电器及气动控制柜的设计应考虑齐墙式安装，易于清洁与维修，安装规范，高、低压控制回路部分应严格分开，避免一切可能的PLC通讯干扰。
	必需

	
	设备运行综合性能：在维修保养周期内，设备在负荷条件下运行平稳，无明显的振动和噪声恶化现象，始终符合出厂验收标准。
	必需

	
	供应商应随机提供设备所需密封圈等质保期内所需易损件一套。
	必需

	
	供应商应随机提供设备操作或检修所用工具一套。
	必需

	
	供应商应随机提供设备正常使用1年所需备件。
	必需

	
	本URS中基本规格内容、技术数据及参考文件等各大项中所提及各项要求供应商提供资料,若有任何问题应于合同订定前先知会我方,在合约上说明，否则各项均列入机器到货验收时之依据。
	必需

	
	本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。
	必需


6.违约责任：中标人交货的设备不符合上述主要技术、质量要求，在不影响招标人生产经营的情况下负责返工至达到要求，并承担所产生的运输、配件、人工等所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。

7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1本次招标采取综合评标法开展招投标，我单位招标小组将根据投标单位的服务方式、价格等进行综合评定，确定中标候选人1名。
9.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

10.投标人资格要求：投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含制药机械、包装机械设备等相关内容之一或设备及机械专业领域的技术开发。

11.开标时间、地点及参与方式：
11.1开标时间及地点：2021年8月2日或2021年8月3日在漳州水仙药业股份有限公司会议室公开开标。
11.2参与方式：投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：福建省漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。投标截止时间：2021年7月30日17:30，逾期招标人有权拒收。
12.投标文件要求：

12.1投标资料包含以下三部分，编制一式二份并装订密封:
12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书。
12.1.2第二部分为技术文件，主要内容为厂家提供的设备技术说明、技术参数、硬件品牌列表、技术响应表等。

12.1.3第三部分商务文件，包括投标报价表、各部分分项报价、售后服务承诺、年服务费报价，有法人代表或被委托人的签字。

12.2、以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

12.3、《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。
13. 评标办法：

13.1评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
13.2在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
13.3评标一览表

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	35分
	所有合格投标人中报价最低者作为基准得35分，其余报价按比例得分。计算公式：最低投标价/投标价×35分。

	2
	技术评审
	50分
	对招标文件技术响应：20

对投标设备整体性能特性评价：20
对投标设备特性评价：10分

	3
	主要业绩
	5分
	投标方2018年以来在福建省内现有药品、食品、化妆品生产企业用户数量：一家的一分，超过5家得5分。（请提供合同复印件，可不标注金额）

	4
	服务承诺
	10分
	售后服务承诺：10分


14.联系方式： 
招标办    游先生：0596-2302616 / 13779911798

技术交流  梁工： 13850531505

招标人：漳州水仙药业股份有限公司                              
                                       招标办公室

                                              2021年7月23日

附件一：

投标报价单

	名 称
	技术规格或配置
	数量
	含税单价
	金额
	付款方式

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	


报价人：（签字盖章）                      年   月   日
附件二：5ml风油精贴标示意图
[image: image2.jpg]



说明：

1．5ML风油精为方形瓶，旋盖后 宽×高约为20×77.8（瓶身高48）

2.标签宽×高约为15×40

附件三：10ml风油精贴标示意图

[image: image3.jpg]



说明：

1．10ML风油精为圆弧瓶，旋盖后瓶身宽×高约为45×60

2.双面贴标位有内凹。内凹处为椭圆形宽×高约为21×26.6；瓶标为椭圆形宽×高约为19.2×22.3

附件四：12ml风油精贴标示意图
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说明：

1．12ML风油精为异形瓶，旋盖后瓶身宽×高约为39.5×65.7

2. 标签宽×高约为20.5×40
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