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     漳州水仙药业股份有限公司

招标文件

   编号:ZHB2022002  共14页  第8页
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1.项目名称：水仙药业风油精小纸盒激光喷码机及激光烟雾净化器采购
2.标的内容及数量：
2.1拟购置一台激光喷码机及一台激光烟雾净化器，适用于我公司5ml、10ml、12ml三种规格风油精小纸盒激光喷码生产。

2.2本 URS 适用于风油精车间风油精小纸盒激光喷码及激光烟雾净化。

3.交货期和交货地点：签订合同时另行约定，交货地点在福建省漳州市芗城区南山路1号漳州水仙药业股份有限公司。
4.付款方式：中标合同签订后支付合同款30％，设备交货前支付合同款30％，合同签订后15天内设备运达水仙药业厂区。设备安装验收合格后支付30％，中标方在收到合同90％货款后15天内提供全额增值税专用发票。质量保证期到后支付余款10％。 

5.主要技术、质量要求及其他相关要求：

5.1. 设备运行环境：一般区环境运行。

5.2  对设备总体的要求：
	需求

编号
	用户需求内容
	需求类型
	响应说明

	激光打码机性能需求

	
	激光喷码稳定速度：
1、5ml风油精≥160盒/分钟。
2、10ml风油精≥160盒/分钟。
3、12ml风油精≥160盒/分钟。
	必需
	

	
	5ml激光喷码三行（见附图）

10ml、12ml激光喷码两行三处（见附图）

合格率≥99.5%，激光喷码字体清晰，打吗不掉笔划
	必需
	

	
	CO2 30W，10.2微米激光喷码机壹套（风冷式） 
	必需
	

	
	额定使用电压AC220V
	必需
	

	
	刻印深度可调节，激光器功率≥30W。
	必需
	

	
	打印字码应清晰、美观，可打印英文字母、数字、汉字及其组合,有多种字体可选择，刻印行数：≥3行。。
	必需
	

	
	字体大小、字间距、行间距均可根据生产需要进行调整。
	必需
	

	
	激光器采用美国新锐
	必需
	

	
	振镜采用高性能数字振镜
	必需
	

	
	设备需配有核心部件故障检测及报警系统，含：激光器、振镜、控制卡、外部编码器等故障报警。当放生故障时，屏幕可以显示出故障原因（验收时需做现场测试）
	必需
	

	
	机器操作软件需要拥有原始著作权，并提供相关凭证。以便于后续软件的升级改造。
	必需
	

	
	喷码机能够和包装机或者产线进行连接及互通。发生故障，可以相互停机
	必需
	

	
	预留设备接口与服务器联网有效传递信息。
	必需
	

	
	密码功能。设备预设三级密码；即操作人员、维护人员及管理人员三级密码管理功能。
	必需
	

	
	激光头配可调升降平移机构轻便稳固支架，方便进行上下和水平位置的调节，同时激光头可以旋转调整方向，满足生产需求。
	必需
	

	
	机器需配备内置光定位及对焦功能（不接受外置）。以便于打印位置和焦距的确认
	必需
	

	
	具备不同品规产品信息参数的储存功能（以便使用时直接调用）。
	必需
	

	
	突然断电时，设备立即停止运转。运行数据和产品信息不会丢失，具有自动保存功能。恢复供电后设备不应自动开机，必须人工重新启动或以连接到前端设备触发开停。
	必需
	

	
	光路系统全封闭，光学器件工作不受外部环境影响
	必需
	

	
	机台表面光滑平整，无不必要的接缝。
	必需
	

	
	机器接口部位需要有固定模块。防止放置长久使用 ，或者移动出现接口松落等问题
	必需
	

	
	备用机：机器故障，人员到达现场后24小时内无法解决的，需要提供备用设备
	必需
	

	
	供应商资质2：需要有5年以上的紫外激光机生产经验（需提供销售合同证明）。
	必需
	

	
	控制系统：LINUS/WIN CE或其它微电脑系统;系统输入方式：触屏点击操作系统需简易实用，不接受工控电脑等笨重的操作方式。
	必需
	

	激光烟雾净化器需求

	
	最大风量应≥450立方米/小时
	必需
	

	
	工作电压AC220V、功率≥200W
	必需
	

	
	噪音≤65dB
	必需
	

	
	化学滤芯能有效的去除气流中的有害气体
	必需
	

	
	主过滤器配HEPA高效过滤芯、分子筛、活性碳和化学滤芯
	必需
	

	
	多层滤芯对0.3μm微粒的过滤效率为99.97%
	必需
	

	
	HEPA高效过滤器对0.1μm微粒进行吸附
	必需
	

	
	当滤芯堵塞时，有红色指示灯亮并报警，提示更换滤芯。
	必需
	

	
	控制简单，设开停按钮，风量调节旋钮
	必需
	

	
	吸气罩、抽风管内外光滑，不藏粉尘。
	必需
	

	
	设备除必须是用来构成主要零部件的材质外，必须采用SUS304不锈钢。
	必需
	

	
	设备箱体采用SUS304不锈钢。
	必需
	

	维修、维护、质保需求

	
	提供能满足两年正常运作要求的备品备件
	必需
	

	
	关键备件规格、尺寸、图纸、材质等详细内容；
	必需
	

	
	附备件清单（包括报价，保证5年不变）
	必需
	

	
	选用外协组件和部件的须提供选购单位名称和型号、质保书、合格
证等。
	必需
	

	电气需求

	
	电气部件连接稳固不松动、不掉落
	必需
	

	
	线路铺设美观，遵循；横、平、竖、直原则
	必需
	

	
	柜内每条电线应带有独立接线编码，且清晰、容易辨认，不易脱落。
	必需
	

	
	电控柜及其操作界面不渗透水，电控柜材质采用SUS304不锈钢，有通风系统确保良好散热
	必需
	

	
	电源总关旋钮安装在控制面板
	必需
	

	
	控制系统罩壳的保护等级应不低于IP54标准
	必需
	

	EHS需求

	
	主体材质和设备外罩做抛光滑处理，不产生铁锈。
	必需
	

	
	设备表面及边角区域无尖角，弯角无毛刺扎手 
	必需
	

	
	设备边缘应该平整，无尖角伤及刀刃利边
	必需
	

	
	接缝处无可渗漏的缝隙和死角，易于清洁且保证操作安全。
	必需
	

	
	设备内所有电器设备零件、线路、开关等符合国家电器安全认证（CCC认证）。
	必需
	

	
	所以门必须带安全开关,门打开则设备立即停止运行.
	必需
	

	
	危害人身安全的部位有有效防护及粘贴警告标识，例如：高温、触电、激光伤眼等
	必需
	

	
	设备及电器控制防尘防潮的保护级别需要达到IP54标准，良好密封性能
	必需
	

	
	设备电气箱，可靠接地，电缆必须套管管保护 
	必需
	

	文件需求

	
	提供2份纸质版，1份电子版（以U盘形式交付）安全手册、操作手册：包括设备概述，主要技术参数、主要部件，密码设置说明，安全防护说明及注意事项，操作和调节附件等信息。
	必需
	

	
	提供2份纸质版，1份电子版（以U盘形式交付）维护手册：包括设备点检、润滑、紧固、调整操作，常见故障修复，关键部件更换操作等信息。
	必需
	

	
	提供2份纸质版，1份电子版（以U盘形式交付）元件备件、易损件清单：包含主要元件和备件清单及其通用寿命、单价表。
	必需
	

	
	提供2份纸质版，1份电子版（以U盘形式交付）设备CAD图纸，设计说明，主要部件图，电气原理及控制图，系统控制程序等技术资料。
	必需
	

	
	进口部件附文件均需提供中英文对照版本。
	必需
	

	
	设备说明书保修卡，设备合格证。
	必需
	

	
	提供所有仪表及计量仪器及元件的合格证明及检测报告。
	必需
	

	调试和确认需求

	
	制造商对待交付设备作出厂测试
	必需
	

	
	测试内容和测试记录结果，在设备交付前先交我方设备部确认
	必需
	

	工期需求

	
	接到我方发货通知后3天内安排发运设备。
	必需
	

	
	供应商应在合同签订日起10个工作日内交货
	必需
	

	
	设备达到后，应在接到我们放安装通知后2天内安排工程师抵达现场安装调试
	必需
	

	培训需求

	
	负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使我方人员至一定熟练度，由双方人员认可，费用由供应商自理。
	必需
	

	其他需求

	
	设备要有合适的外包装，外包装要有足够的强度能够满足运输和装卸要求，防雨、防潮湿、防磕碰、防振动措施，设备与外包装可靠固定，并标明设备总重、起吊点、重心位置、方向，以便于使用吊车高空吊装。
	必需
	

	
	在运输过程中，整个货物的安全和防护工作由供应商负责，由于包装不良等而造成的任何损失，供应商承担全部损失和费用。

	必需
	

	
	机器到货清单必须详列每箱内容物。
	必需
	


6.违约责任：中标人交货的设备不符合上述主要技术、质量要求，在不影响招标人生产经营的情况下负责返工至达到要求，并承担所产生的运输、配件、人工等所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。

7.解决合同纠纷的方式：双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

8.1报价为含税价（含税13％），要求开具增值税专用发票。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1本次招标采取综合评标法开展招投标，我单位招标小组将根据投标单位的服务方式、价格等进行综合评定，确定中标候选人1名。
9.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

10.投标人资格要求：投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含制药机械、包装机械设备等相关内容之一或设备及机械专业领域的技术开发。

11.开标时间、地点及参与方式：

11.1开标时间及地点：2022年1月13日在漳州水仙药业股份有限公司会议室公开开标。
11.2参与方式：投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：福建省漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。投标截止时间：2022年1月12日17:30，逾期招标人有权拒收。
12.投标文件要求：

12.1投标资料包含以下三部分，编制一式二份并装订密封:
12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书。
12.1.2第二部分为技术文件，主要内容为厂家提供的设备技术说明、技术参数、硬件品牌列表、技术响应表（自拟）等。

12.1.3第三部分商务文件，包括投标报价表（附件一）、各部分分项报价（自拟）、售后服务承诺、年服务费报价，有法人代表或被委托人的签字。

12.2、以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

12.3、《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13. 评标办法：

13.1评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
13.2在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

13.3评标一览表

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	35分
	所有合格投标人中报价最低者作为基准得35分，其余报价按比例得分。计算公式：最低投标价/投标价×35分。

	2
	技术评审
	50分
	对招标文件技术响应：20

对投标设备整体性能特性评价：20
对投标设备特性评价：10分

	3
	主要业绩
	5分
	投标方2018年以来在福建省内现有药品、食品、化妆品生产企业用户数量：一家的一分，超过5家得5分。（请提供合同复印件，可不标注金额）

	4
	服务承诺
	10分
	售后服务承诺：10分


14评标小组：评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。评标过程接受招标人相关管理部门、人员及上级的监督。在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。

15发布招标公告媒体： 福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、漳州水仙药业股份有限公司www.zzsx.com.cn。

联系方式： 
招标办：0596-2302616 / 13779911798

技术交流： 0596-2305205 

招标人：漳州水仙药业股份有限公司                              
                                       招标办公室

                                              2022年1月4日

附件一：

投标报价单

	名 称
	技术规格或配置
	数量
	含税价（含税13％）

	激光喷码机
	
	1
	

	激光烟雾净化器
	
	1
	

	合计
	


报价人：（签字盖章）    

联系人：

联系电话：   
                             年    月    日
附件二：5ml风油精小纸盒示意图
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



说明：5ML小纸盒需要激光喷码三行。

附件三：10ml风油精小纸盒示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



说明：10ml风油精小纸盒需激光喷码两行三处。

附件四：12ml风油精小纸盒示意图

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



说明：12ml风油精小纸盒需激光喷码两行三处。
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