[image: image3.png]


     漳州水仙药业股份有限公司
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1.项目名称：全自动四折糊盒机采购
2.标的内容、技术规格及数量：
	名 称
	技术规格及说明
	数量

	全自动四折糊盒机
	550～650，双预折
	1套


3.交货期和交货地点：交货时间2021年10月15日之前，交货地点在福建省漳州市龙文区锦田路6号漳州水仙药业股份有限公司印刷车间。
4.付款方式：合同签订后预付合同款总额30%；在发货前再付合同款总额30%；设备在招标方安装调试、验收合格，并收到全额增值税专用发票后再付合同款总额30%；余款10%作为质保金在质保期满付清。
5.主要技术、质量要求：
（1）主要参数要求
a.适用纸质：白卡纸（200～400g/m2）

b.给纸方式：正确自动连续给纸。

c.糊盒速度：≥400米/分钟

d.糊盒宽幅：100～550mm

e.设备总长度：≤10.5米

f.用电功率：由厂家设计确定。马达采用变频器控制，自动调速。

g.噪音：设备以300米/分钟速度运行时噪音不得超过65分贝。

h.产能：以3ml风油精小盒实际生产情况，产能应达到8～10万盒/小时。
（2）组成部分：

分为给纸、纠偏、折返、本折、压着、输送六个部分。
a.本机要求采用多沟槽带传动，降低噪音，运行稳定，维护简单；

b.操作采用单面牙杆调节，糊筒左右采用牙杆调整，糊量可调节、稳定，清洁、保养操作简便。要求糊轮厚度2mm，材质为不锈钢。

c.折返部：左上胶第一条褶180°预折，第三条压痕线135°预折，符合本司小纸盒第一、第三条压痕线之间的间距47mm（纸盒样品见附件）。

d.采用触摸屏和PLC控制系统，配备光电计数，可定量计数，装有自动踢纸计数装置。

f．需配带自动加胶机。
（3）配套机：自动收盒机，长度要求≤3米；只要两台机连线总长不超过13.5米，也视为符合用户要求。

（4）整机质保期至少一年，投标方可根据情况自行承诺。
6.违约责任：

中标人交货的设备不符合上述主要技术、质量要求，在不影响招标人生产经营的情况下负责返工至达到要求，并承担所产生的运输、配件、人工等所有费用。若影响到招标人的生产经营，招标人有权终止合同并可就遭受的损失向中标人索赔。
7.解决合同纠纷的方式：

双方协商解决，协商不成的，由合同签订地人民法院判决。
8.报价规定：

  8.1报价为含税价，要求开具增值税专用发票。报价金额必须为采购该投标人产品所需的总价格，包括运输(送至交付地点)、安装调试和质保期内的售后服务等各项费用。

8.2本次招标采取一次性报价方式。

9.评标办法：

9.1本次招标采取综合评标法开展招投标，我单位招标小组将根据投标单位的设备技术参数、价格等进行综合评定，确定中标候选人1名。
9.2本次招标确定中标候选人后，在我司网站公示3天，无异议后转为中标人。

9.3定标后在5天内向中标人发出《中标通知书》，中标人收到中标通知书后，应在5天内签订相关合同。

10.投标人资格要求：

10.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照，其经营范围含印刷机械、包装机械等相关内容。
10.2投标人自2016年1月1日以来，在福建省内完成过一项与本项目生产线类似的业绩。
10.3投标人必须是之前参加预登记报名的单位。详见漳州水仙药业股份有限公司官网招投标公告：《全自动四折糊盒机招标公告ZBGG2021001》。
11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间及地点：2021年08月11日-2021年08月17日期间在漳州水仙药业股份有限公司会议室公开开标。
11.2参与方式：投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：福建省漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。投标截止时间：2021年08月10日17:30，逾期招标人有权拒收。
12.投标文件要求：

12.1投标资料分成三部分，编制一式二份并装订密封:
12.1.1第一部分为资格文件，主要内容为详细的投标人资料，包括a.三证合一的《营业执照》；b.企业简介；c.本招标文件第10条款中要求的其他资料；d.非法人代表参与投标的需提供法人代表授权书。
12.1.2第二部分为技术文件，主要内容为厂家技术说明、设备图片、详细技术参数、电气元件品牌清单、设备整机平面图及连线平面图、技术偏离表（对本招标文件第2和第5条款中各技术指标和质量要求的响应，如未说明即默认完全响应），售后服务承诺等。
12.1.3第三部分商务文件，包括投标报价表、各部分分项报价、商务偏离表（对本招标文件第4条款中的“付款方式”的响应，如未说明即默认完全响应），有法人代表或被委托人的签字。
12.2以上提供的文件均需加盖投标单位公章。

12.3《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式，投标人自行制作的该项文档无效；其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。

13. 评标办法：

评标小组为公司招投标工作小组。评标采用综合评标办法，通过对投标价、技术审评及服务承诺综合审评，最高得分者中标。
在投标、评标期间，投标方不得向招标采购小组询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。为保证评标的公正性，在评标过程中，评议成员不得与投标方私下交换意见。招标结束后，招标人对未中标单位及未中标原因不予解释。
14.联系方式： 
招标办 游先生：0596-2302616 / 13779911798

技术交流 吴先生：0596-2186027 / 17720900108
漳州水仙药业股份有限公司

招标工作小组                                     2021年8月2日

评标一览表：

	序号
	评议内容
	分值
	评议办法

	1
	总投标价
	40分
	所有合格投标人中报价最低者作为基准得40分，其余报价按比例得分。

	2
	技术评审
	40分
	设备主要技术参数：30分；
设备噪声承诺：10分

	3
	售后服务
	20分
	完全响应招标文件中的付款方式和服务要求：10分；
国内或省内主要业绩：10分。


投标报价单

	名 称
	技术规格及说明
	数量
	含税单价
	金额
	付款方式
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报价人：（签字盖章）                      年   月   日
附件：                     纸盒样品示意图
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