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第一部分  招标邀请
1. 招标条件

本招标项目配电室低压控制柜改造工程，建设资金来源业主自筹，招标人为漳州水仙药业股份有限公司。本项目已具备招标条件，现邀请有意愿单位参加本项目投标。

2. 项目概况和招标范围

2.1. 工程建设地点： 漳州市芗城区南山路1号 漳州水仙药业股份有限公司 ；

2.2. 招标范围和内容：

（1）工程类别： 电力工程 ；
（2）招标类型： 专业承包 ；

（3）招标范围和内容：低压控制柜设备购置及安装工程等：详见用户需求。
2.3. 工期要求：总工期为30个工作日,其中现场安装时间：3天；

2.4. 标段划分（如果有）： / ；

2.5. 工程质量要求：符合国家现行、电力行业《工程施工质量验收规范》质量合格标准，且通过我司按招标要求验收并送电。

3. 报   价：工程总报价含10%税率，具体合同约定。
4.投标人资格要求及审查办法

4.1本招标项目要求投标人同时具备：

①所投成套设备制造商近三年内需有国家电网中标业绩。

2� 须具备电力监管机构颁发的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上资质。

4.2本招标项目不接受联合体投标。

4.3本招标项目不应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

4.4投标人“类似工程业绩”要求：/ 个；
5.评标办法

    本招标项目采用的评标办法：自行开标（投标方不需要来访）。
6. 投标与开标
6.1. 投标截止日期：2018年11月13日，逾期收到或不符合规定的投标件恕不接受

6.2. 开标时间：2018年11月14日（暂定）；开标地点：水仙药业办公大楼六楼会议室
7. 联系方式

   本招标文件如有不详之处，请用电话或书面方式垂询。

   联系人：梁再兴（13850531505）  传真：0596-2303890
   收件人：郑少君（13489636067）  收件地址：福建省漳州市芗城区南山路1号

2018年11月6日
第二部分  用户需求：
一：工程内容：本工程包括设备和安装两部分，设备部分为配电室低压控制柜设备购置。安装部分包括旧配电柜拆除及新配电柜安装（包括吊装）调试；一台500KVA变压器迁移安装；2台变压器拆装铝排、隔离刀等；2台变压器更换铜排及更换密封圈，压低柜及变压器设备做相应预防性试验。
二：工程数量及要求见下表
	（一）低压控制柜设备

	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价（元）
	金额（元）

	1
	低压进线柜
	GGD-2AA、11AA
	2
	台
	
	

	1
	低压电容柜
	GGD-3AA、10AA
	2
	台
	　
	　

	2
	低压馈线柜
	GGD-4AA
	1
	台
	　
	　

	3
	低压馈线柜
	GGD-5AA
	1
	台
	　
	　

	4
	低压馈线柜
	GGD-6AA
	1
	台
	　
	　

	5
	低压母联柜
	GGD-7AA
	1
	台
	　
	　

	6
	低压馈线柜
	GGD-8AA
	1
	台
	　
	　

	7
	低压馈线柜
	GGD-9AA
	1
	台
	　
	　

	
	设备合计
	　
	10
	台
	　
	　

	（二）；安装工程部分： 

	1
	旧低压控制柜拆除及新控制柜安装(包括吊装)调试
	

	2
	一台500KVA变压器迁移安装； 
	

	3
	2台变压器拆装铝排、隔离刀拆除
	

	4
	2台变压器更换铜排及更换密封圈
	

	5
	低压柜及变压器设备做预防性试验
	
	

	安装工程合计
	　
	　

	工程总价
	

	

	备注：1AA为自备电源连接柜，此次改造只拆除旧柜，不安装新柜。具体见附表及配电布置图，如工程有增减以验收为准。
附设备清单： 

                                            低压控制柜及设备清单表
　
配电盘编号
1AA
数量
2AA
数量
3AA
数量
主要设备
注：自备电源连接柜，不安装新柜
⑴刀开关 HD13BX-1000/31
1
⑴刀开关 HD13BX-400/31
1
⑵万能式断路器 2000/4 In=1000A
1
⑵智能型电容器 190kvar
1
⑶电流互感器 MZJ1-0.5 1000/5A
1
　
　
配电盘编号
4AA
5AA
6AA
主要设备
⑴刀开关 HD13BX-1000/31
1
⑴刀开关 HD13BX-1000/31
1
⑴刀开关 HD13BX-1000/31
1
⑵万能式断路器 2000/3 In=1000A
2
⑵塑料外壳式断路器630S/3300 630A
1
⑵塑料外壳式断路器400S/3300 400A
1
⑶电流互感器 MZJ1-0.5 1000/5A
1
⑶塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
⑶塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
　
⑷塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
⑷塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
　
⑸塑料外壳式断路器400S/3300 400A
1
⑸塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
　
⑹塑料外壳式断路器400S/3300 400A
1
⑹塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
　
⑺塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
⑺塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
　
⑻电流互感器 MZJ1-0.5 600/5A
1
⑻电流互感器 MZJ1-0.5 400/5A
1
　
⑼电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
⑼电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
　
⑽电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
⑽电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
　
⑾电流互感器 MZJ1-0.5 400/5A
1
⑾电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
　
⑿电流互感器 MZJ1-0.5 400/5A
1
⑿电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
　
⒀电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
⒀电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
　
配电盘编号
7AA
8AA
9AA
主要设备
⑴刀开关 HD13BX-1000/31
1
⑴刀开关 HD13BX-1000/31
1
⑴刀开关 HD13BX-1000/31
1
⑵万能式断路器 2000/3 In=800A
1
⑵塑料外壳式断路器400S/3300 400A
1
⑵塑料外壳式断路器100S/3300 100A
1
⑶电流互感器 MZJ1-0.5 1000/5A
1
⑶塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
⑶塑料外壳式断路器100S/3300 100A
1
　
⑷塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
⑷塑料外壳式断路器630S/3300 630A
1
　
⑸塑料外壳式断路器400S/3300 400A
1
⑸塑料外壳式断路器400S/3300 400A
1
　
⑹塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
⑹塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
　
⑺塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
⑺塑料外壳式断路器250S/3300 250A
1
　
⑻电流互感器 MZJ1-0.5 400/5A
1
⑻电流互感器 MZJ1-0.5 100/5A
1
　
⑼电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
⑼电流互感器 MZJ1-0.5 100/5A
1
　
⑽电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
⑽电流互感器 MZJ1-0.5 600/5A
1
　
⑾电流互感器 MZJ1-0.5 400/5A
1
⑾电流互感器 MZJ1-0.5 400/5A
1
　
⑿电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
⑿电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
　
⒀电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
⒀电流互感器 MZJ1-0.5 250/5A
1
　
配电盘编号
10AA
11AA
　
　
主要设备
⑴刀开关 HD13BX-400/31
1
⑴刀开关 HD13BX-1000/31
1
　
　
⑵智能型电容器 190kvar
1
⑵万能式断路器 2000/4 In=1000A
1
　
　
　
　
⑶电流互感器 MZJ1-0.5 1000/5A
1
　
　
三、技术要求：
（1）低压柜采用国家标准，柜体铁皮厚度2.0mm。
（2）接线排采用铜排TMY-80ⅹ8（长度约40米）,铜排采用硅橡胶保护管包封。
（3）框架断路器（HSW1型），塑料外壳式断路器(HSM1型)采用杭申电器产品。
（4）智能电容器采用江苏现代TDS-GLA6型。



     附：配电室配线图请用CAD打开： 
[image: image1.emf]水仙药业低压配电室改造工程.dwg


第三部分  投标方须知
一、说明：

1.使用范围：

    本招标文件仅适用于本招标邀请中所述项目的设备采购及服务。

2.投标费用：

    无论投标过程中的做法的结果如何，投标方自行承担其所有与参加投标有关的全部费用。

3.投标文件和有关资料一律不退还。

4.投标文件和报价清单须经投标方单位盖章方视为有效。

二、投标文件组成：

1.投标文件应包含下列部分：

（1）投标书、开标一览表、投标价格及货物简要说明一览表。

（2）投标货物符合招标文件规定的证明文件及投标方认为须加以说明的其他内容。

2.投标文件格式：

投标方应按招标文件中提供的招标文件格式及要求填写投标文件。

三、其他：

投标文件提供份数：正本一份、副本一份（均密封）。

四、出现以下情况者，投标方的投标文件将作为废标：

1.不符合我国法律、法规的投标文件。

2.虚报、谎报行为的投标。

3.以下文件未提供或提供不全或未提供正本文件者：

《关于资格的声明函》

配电柜制造商出具并盖章《投标授权函》及《服务承诺函》
断路器制造商出具并盖章《服务承诺函》

智能电容器制造商出具并盖章《服务承诺函》
4.对招标文件中交货期未做出响应、或投标文件中交货期不明确、或交货期不能满足工程要求。

5.投标文件与招标文件规定的参数或条款有严重不符合者。

五、如果单价与总价有出入者，以总价为准。

六、招标单位将成立专门的评标机构，依据“公平、公开、公正”的原则，对所有投标文件的评估都采用相同的标准和程序进行评标，最后评选中标单位。

附件一：

                       业绩表

	成套制造商名称
	
	设备名称
	

	序号
	用户名称
	设备名称及型号
	使用时间
	用户反馈情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件二：

投标单位关于资格的声明函

                   项目名称：                   

                   日    期：                   

至：                             （招标单位名称）

    我公司愿意针对上述项目进行投标。

    投标书中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切后果。

    特此声明！

投标单位代表（签字）

投 标 单 位 （公章）

附件三：

投标单位法定代表人授权书

                   项目名称：                   

                   日    期：                   

至：                             （招标单位名称）

                                 （投标单位名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                            
                （授权人姓名）特授权             （被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

    在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权人签名：                      被授权人签名：                                     投标单位（公章）

职务：                            职务：
附件四：

投标单位承诺函

   项目名称：                       
   日期：                          
至：                             （招标单位名称）

    很荣幸能参与上述项目的投标。

    我代表                             （投标单位名称），在此作如下承诺：

    1.完全理解和接受招标书的一切规定和要求。

    2.投标报价为闭口价，即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

    3.若中标，我方将按照招标书的具体规定与项目法人签订经济合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为工程提供优质的设备和服务。如果在合同执行过程中，发现合同设备质量问题，我方一定尽快修理/更换/退货，并承担相应的经济责任。

    4.在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标书之规定，给予惩罚。

    5.若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。

投标单位代表（签字）

投标单位（公章）

附件五：

差异表

投标单位要将投标书和招标书的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表。

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件六：

分包与外购情况表

    投标单位按下列表格填写分包与外购情况，并简要上报分包或外购厂家的简要资质情况。

	序号
	设  备/

部组件
	型  号
	数量
	单位
	产  地
	厂 家

名 称
	交 货

地 点
	备 注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件七：
开标一览表

投标单位名称：                     
招标编号：                         
	序号
	货物名称规格
	数量
	投标总价
	交货期
	交货地点

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位代表签字：                   
职务：                               
日期：                               
注：此表和报价单，附件八放在一个单独的信封内密封，待开标时打开进行唱标。

附件八：

投标价格表

投标单位名称：                     
招标编号：                         
货币单位：人民币（含10%税价）

（报价表自行设计：内容包括设备总价，分项报价）

投标单位签字：                  
注：选购件价不包括在本报价内，应另附表分项单报。

附件九：

                                            确  认  函

          （招标人名称）         ：

　　我方已于       年       月       日收到你方       年       月       日发出的关于邀请我方参加             （招标项目名称）           投标的“投标邀请书”，并确认     （参加/不参加）  投标。

　　特此确认。

                                                                     被邀请单位名称：              （盖单位公章）

                                                                     法定代表人：                   （盖章）

                                                                               年       月       日
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