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1.项目名称：技术中心风管式中央空调机组采购

2.标的名称、型号规格、数量：
2.1采购标的型号、规格、数量等详见附件《技术中心风管式中央空调机组设备选型配置表》。

2.2技术中心风管式中央空调机组安装布置详见附件《技术中心风管式中央空调机组平面布置图》。
3.主要技术要求：
3.1品牌要求：格力。

3.2承包范围：空调主机、末端及配套设备采购，负责整个设备的采购、运输、二次搬运、安装、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。
3.3技术参数要求：所投的空调机组的室内、外机的制冷量 (冷量要求：详见《技术中心风管式中央空调机组设备选型配置表》》)不允许负偏离，正偏离不超过3%(含3%)；制冷功率应符合《技术中心风管式中央空调机组设备选型配置表》》中数值；空调机组室内、外机组合台数不得增加或减少，室内机形式不得改变；本次招标货物采用原品牌原厂产品，内外机须为同一品牌，同一产地，同一系列，拒绝代工产品；招标人不接受非标产品（以生产厂家提供的正式样本为准）。
4.项目完成期限或交货、提供服务的时间：合同签订后7天内中标方备好货物，现场安装具体时间招标方提前2天通知中标方准备进场，分批次进行安装，现场安装及调试时间与技术中心改造工程同步完成、同步竣工验收。

5.交货地点：漳州水仙药业股份有限公司技术中心。

6.双方职责：
6.1招标方免费负责提供安装现场的照明、施工电源。

6.2中标方施工人员必须严格按现行国家和省市有关规定持证上岗,否则承担由此造成的所有责任。

6.3不管招标方是否给予了批准或同意，中标方应对全部现场作业、所有施工方法、中标方施工人员的人生安全以及全部工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任。

6.4中标方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用。

6.5投标方应提供安装方案（包括安全措施），现场安装施工前中标单位须办理开工报告。　

6.6中标单位自备所有施工工具，运输费用、起重作业、脚手架、食宿由中标单位负责。

6.7中标单位在安装现场应及时做好防护，确保各方人员的安全。

6.8中标单位在施工前必须详细勘查和研究邻近设备管道和建筑物与施工设备的关系，并在施工过程中采取必要的安全防范措施，确保招标方设备等的安全；因中标单位责任引起邻近设备或管道建筑物变形或损坏的处理或造成相关工程延误，由中标单位负责处理或赔偿损失。

6.9制造安装工程中不可预见的缺陷，由中标单位负责处理。

6.10中标单位在施工过程中废弃的物品应堆放在招标方指定的地点；施工垃圾应及时清理，保持现场整洁；安装调试完毕后，现场施工环境由中标单位清理干净。

6.11按《招投标法》、《合同法》等相关法律法规执行。

7.验收标准：按国家和企业标准制造，产品符合使用要求。

8.质保期：
8.1质量保证期不少于自设备验收合格之日起12个月或货到18个月（以时间先到为准），中标方对产品质量实行"三包"。

8.2保修期内非买方原因引起的质量问题，中标方负责无偿返修，中标方未在买方规定的时间内返修，招标方有权选择其它供应商进行返修，返修费用由中标方承担。

9.对投标人资格的要求：投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供服务、信用良好的国内企业或国际企业。

10.付款方式：本项目不支付预付款，全部安装工程竣工验收合格、结算审核手续办理完毕后我司财务部收到全额增值税专用发票7天内共支付到95%的工程款。质保金为合同总价的5％，在验收合格满一年后付清，质保金不计利息。
11.报价规定:

11.1投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。包括
1)工程量清单、图纸内所有内容的报价；
2)招标文件所规定的所有内容的报价；
3)设备从工厂生产到工地交货、开通、调试、以及系统的总体经相关单位验收合格并正式交付用户使用及售后服务期间产生的一切费用均包含在报价中，包括从设备生产制造、场内外运输、采购保管、安装铺设、调试、保险、税收、检验检测、技术服务、技术培训、开机调试、系统验收合格、售后服务、招标服务费、安装铺设所需的线材、维修所需的工具、备件及清单、随机赠品、促销品、说明书、其他相关技术资料以及相关规定须交纳的其它费用及土建工序配合费、进口部件所有从属费用等一次性包干等费用均包含在报价中。投标人应考虑以上费用，并全部含在投标总价中，报价应为一次性总包价格。

11.2报价为含13%增值税到厂价。

11.3本项目采用总价包干方式，即采购-安装总价包干（总价应含采购、安装所产生的人工费、材料费、机械费、安全文明施工措施费、各项管理费、增值税等所有费用。投标人应根据项目特点、市场供应以及合同工期等因素，充分考虑现场安装实际情况、市场价格波动等风险，结算时所有材料、工程数量、包干总价等不做任何调整）。
12.开标时间、地点及参与方式：

12.1开标时间、地点：2020年4月16日在漳州市芗城区南山路1号，水仙药业六楼招标办会议室开标。

12.2投标截止时间及投标方式：

12.2.1投标截止时间：2020年1月15日17:30，逾期招标人有权拒收。
12.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标，地址为：漳州市芗城区南山路1号，漳州水仙药业股份有限公司六楼招标办，收件人：游志成，电话：13779911798。以邮寄投标文件方式参与投标的，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目编号及项目名称。
13.投标文件要求：
13.1投标文件分成二部分，应密封装订报送。
13.2第一部分为资格文件，包括a.三证合一的《营业执照》；b.非法人代表投标的需提供法人代表授权书。
13.3第二部分为商务文件，包括投标报价表（详见附件《技术中心风管式中央空调机组报价表》，须法定代表人或被授权人签字）。
14.评标办法：原则上以最低价格者中标，但如有故意压低价格的行为，或出现重大错漏报，将作为废标处理。评标小组由漳州水仙药业股份有限公司有关部门人员组成。
15.联系方式：
    水仙药业招标办

联系人：游先生

    电话：0596-2302616
          13779911798
  招标人：漳州水仙药业股份有限公司  
招标办公室
                                               2020年4月9日
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